**รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด**

**สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2554**

**วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554**

**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด**

**เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.**

 เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุมแล้ว เห็นว่าครบองค์ประชุม จึงเชิญประธานสภาฯ

ได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุมสภาและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ**

ประธานฯ ด้วยได้รับแจ้งจากอำเภอด่านขุนทดว่าทางรัฐบาลได้เห็นชอบให้ขยายเวลา การขึ้นทะเบียน

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554 ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบและประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านได้รับทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่**

**2/2554 เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554**

**มติที่ประชุม** มีมติรับรอง 47 เสียง

 ไม่รับรอง 0 เสียง

 งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

 **3.1 การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2554**

**ประธานสภาฯ** ขอเชิญท่านนายกฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2554 ให้ที่ประชุมรับทราบ

**นายกฯ** เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดในรอบปีที่ผ่านมานั้น กระผมขอรายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจำปี 2554 ขอให้ทุกท่านได้ดูตามเอกสารการรายงานผลการปฏิบัติงาน

ดังกล่าว ตามเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิกสภาฯ ไปแล้วนั้น ประกอบการอธิบายรายงานผล

การปฏิบัติงานไปพร้อม ๆ กัน และนายกได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

 3.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2554

**ประธานสภาฯ** ขอเชิญท่านนายกฯ ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2554

 ให้ที่ประชุมรับทราบ

**นายกฯ** เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 (3) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น ซึ่งคณะผู้บริหาร

ได้รับการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น ซึ่งคณะผู้บริหารได้รับรายงาน

จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ

รายงานดังกล่าวเพื่อทราบต่อไป ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ดูตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน

ประกอบกับการอธิบายการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

ที่ประชุม รับทราบ

 3.3 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2555

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกฯ ได้เสนอโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2555

 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาโครงการดังกล่าวและ

 ให้ความเห็นชอบต่อไป

นายกฯ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรของแต่ละ

หมู่บ้าน ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในเขตตำบลหินดาด เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ตำบลหินดาด มีพื้นที่รับผิดชอบกว้างใหญ่มาก และมีหมู่บ้านในเขตการปกครองจำนวน 24 หมู่บ้าน โครงการต่าง ๆ ก็มาจากความต้องการของราษฎร เนื่องจากเรามีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณที่เราได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปรำปี 2555 ไว้นั้น ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรได้ ผมในฐานะผู้บริหารก็ไม่อาจจะอยู่เฉยได้ ถ้าเห็นพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน สิ่งไหนที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ผมก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือ

และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฏร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอโครงการต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2555 ต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามอำนาจหน้าที่ต่อไป อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นที่จะอนุมัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ดูเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น

ประกอบการอธิบายการเสนอโครงการเพื่อให้สภาได้พิจารณา

 ปัจจุบันมีเงินสะสมคงเหลือทั้งสิ้น 22,532,263.-บาท ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น

17,116,000.-บาท เมื่ออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว มีเงินคงเหลือ 5,416,263.-บาท ซึ่งถือว่ามีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานไม่กระทบต่อฐานะทางการคลังในระยะยาวโดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 17,116,000.-บาท

**1.ประเภทอาคาร ตั้งไว้ 3,371,000.-บาท**

1.1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบที่ สถ.ศพด.3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หมู่ 14 บ้านปราสาทใต้ (อบต.หินดาด) ตั้งไว้ 2,620,000 บาท รายละเอียดดังนี้

 - ถมดินขนาดกว้างเฉลี่ย 30 เมตร ยาว 70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,055 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่ง ก่อสร้างรั้วศูนย์เด็ก

ขนาดยาว 176 เมตร สูง 1.50 เมตร ก่อสร้างประตูขนาดกว้าง 4 เมตร สูง 1 เมตร จำนวน 2

ช่อง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน แบบที่ สถ.ศพด.3 กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 23 เมตร พร้อมติดตั้ง

ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.

กำหนด

1.2 โครงการก่อสร้างบ่อขยะ หมู่ 1 บ้านหินดาด ตั้งไว้ 231,000.-บาท รายละเอียดดังนี้

- ถมดิน บ่อขยะขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 222 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50

เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 499.50 ลบ.ม. (คิวหลวม) หรือมีพื้นที่ถมดินไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร พร้อมเกรดปรับแต่ง ก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ ยาว 224 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

1.3 โครงการก่อสร้างบ่อขยะ หมู่ 11 บ้านโคกกระพี้ทอง ตั้งไว้ 250,000.-บาท รายละเอียดดังนี้

 - ลงดินเสริมขนาดกว้างเฉลี่ย 8 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร

หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่ง ลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 7 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 35 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมเกรดบดทับแน่น

- ถมดิน บ่อขยะขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 222 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50

เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 499.50 ลบ.ม. (คิวหลวม) หรือมีพื้นที่ถมดินไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร พร้อมเกรดปรับแต่ง ก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ ยาว 224 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

1.4 โครงการก่อสร้างบ่อขยะหมู่ 16 บ้านพูนทอง ตั้งไว้ 270,000.-บาท รายละเอียดดังนี้

- ลงดินเสริมขนาดกว้างเฉลี่ย 8 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร

หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่ง ลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 7 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 84 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมเกรดบดทับแน่น วางท่อระบายน้ำขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีต หน้า-หลังท่อระบายน้ำ ถมดิน บ่อขยะขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 222 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 499.50 ลบ.ม. (คิวหลวม) หรือมีพื้นที่ถมดินไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร พร้อมเกรดปรับแต่ง ก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ ยาว 224 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

**2.ประเภทงานทาง ตั้งไว้ 11,246,000.-บาท**

 2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านหินดาด ตั้งไว้ 349,000.-

บาท รายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ 1 งานกรุยทางถางป่าขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 50 เมตร หรือมี

พื้นที่งานกรุยทางถางป่าไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3

เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 429 ตร.ม. ไหล่ทาง

ลูกรังตามสภาพ

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 40

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ

ช่วงที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 64 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 192 ตร.ม.ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

2.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านกุดนางทอหูก ตั้งไว้ 384,000.- บาท รายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 265 เมตร หนา

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

2.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านค่ายทะยิง ตั้งไว้ 379,000.- บาท รายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ วางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

2.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านโนนขี้ตุ่น ตั้งไว้ 323,000.- บาท รายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ วางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

2.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านโคกกระพี้ทอง ตั้งไว้ 321,000.- บาท รายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

2.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านหินดาดตะวันออก ตั้งไว้ 448,000.- บาท รายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร หนา

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 940 ตร.ม.ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ วางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

2.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17 บ้านหินดาดเหนือ ตั้งไว้ 328,000.- บาท รายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

 ช่วงที่ 2 ลงดินเสริมขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20

เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 ตร.ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 381 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ วางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

2.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 21 บ้านกุดพญา ตั้งไว้ 394,000.- บาท รายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 77 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 231 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ วางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

2.9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 19 บ้านห้วยจระเข้ตะวันออก ตั้งไว้ 301,000.- บาทรายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 382.50 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

2.10 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านห้วยจระเข้ ตั้งไว้ 300,000.- บาท รายละเอียดดังนี้

 ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 139 เมตร หนา

 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 417 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 68 เมตร หนา

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 204 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

2.11 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 บ้านพูนทอง ตั้งไว้ 307,000.- บาท รายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

2.12 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านปราสาทใต้ ตั้งไว้ 813,000.- บาท รายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 344 เมตร หนา 0.15

เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,720 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ยาว 344 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 51.60 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมเกลี่ยปรับแต่งวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

2.13 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านปราสาท ตั้งไว้ 475,000.- บาท รายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,020 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

 2.14 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 22 บ้านปราสาททอง ตั้งไว้ 454,000.- บาท รายละเอียดดังนี้

 ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 36 เมตร หนา

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 108 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

 ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 20 เมตร หนา

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

 ช่วงที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.875

ตร.ม. หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

2.15 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านท่าขี้เหล็ก ตั้งไว้ 278,000.- บาท รายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 101.50 เมตร หนา

0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 406 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 6 เมตร

 ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 41 เมตร หนา

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 123 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้ายและป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

2.16 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 20 บ้านท่าขี้เหล็ก 2 ตั้งไว้ 240,000.- บาท รายละเอียดดังนี้

 ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 88 เมตร หนา

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 308 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

 ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.15

เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 196 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อม

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้ายและป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

2.17 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 บ้านห้วยจระเข้รุ่งเรือง ตั้งไว้ 263,000.- บาท รายละเอียดดังนี้

 ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 71 เมตร หนา

 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 284 ตร.ม.

 ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 28 เมตร หนา0.15

 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 84 ตร.ม.

 ช่วงที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 47 เมตร หนา

 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 188 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้ายและป้ายโครงการ รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

2.18 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านรวมใจ หมู่ 15 ตั้งไว้ 374,000.- บาท รายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 26 เมตร หนา

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 78 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 53 เมตร หนา

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 159 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

ช่วงที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15

เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 69 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ วางท่อระบายน้ำขนาด 0.4x1.00 เมตรจำนวน 4 ท่อน

 ช่วงที่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร หนา

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

ช่วงที่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 56 เมตร หนา

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 196 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

ช่วงที่ 6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 31 เมตร หนา

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 93 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

ช่วงที่ 7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 26 เมตร หนา

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 91 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้ายและป้ายโครงการ รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

 2.19 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมผนังคอนกรีต และถนนหินคลุก หมู่ 8

 บ้านศรีบุญเรือง ตั้งไว้ 305,000 บาท รายละเอียดดังนี้

 ช่วงที่ 1 ลงดินเสริมขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย

 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 160 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่ง ลง

 หินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุก

 ไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมเกรดบดทับแน่น วางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00

 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีต หน้า–หลังท่อระบายน้ำ

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างผนังคอนกรีตกว้าง 0.20 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 90 เมตร(2ด้าน) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้ายและป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

 2.20 โครงการถนนดินและหินคลุก หมู่ 7 บ้านทุ่งสว่าง ตั้งไว้ 246,000.- บาท

รายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ 1 ลงดินเสริมขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 215 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 376.25 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมเกรดบดทับแน่น วางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 25 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีต หน้า–หลังท่อระบายน้ำ

 ช่วงที่ 2 ลงดินเสริมขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย

 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 1,600 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมเกรดบดทับแน่น

 วางท่อระบายน้ำขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตหน้า–หลังท่อ

 ระบายน้ำ

 ช่วงที่ 3 ลงดินเสริมขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 75 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20

เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 45 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่ง ลงหินคลุก

 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 75 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย

 กว่า 22.5 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมเกรดบดทับแน่น

ช่วงที่ 4 ลงดินเสริมขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย

 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 245 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่ง

ลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 122.5 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมเกรดบดทับแน่น

ช่วงที่ 5 ลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10

 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมเกรดบดทับแน่น พร้อม

 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้ายและป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่

อบต.กำหนด

2.21 โครงการถนนหินคลุก หมู่ 15 บ้านรวมใจ(วัดหินเพลิง) ตั้งไว้ 399,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ 1 ลงดินเสริมขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย

0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน เสริมไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมเกรด

ปรับแต่ง ลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมเกรดบดทับแน่น วางท่อระบายน้ำ

ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีต หน้า–หลังท่อระบายน้ำ

ช่วงที่ 2 ลงดินเสริมขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย

0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่ง ลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมเกรดบดทับแน่น

ช่วงที่ 3 ลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย

0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมเกรดบดทับแน่น วางท่อระบายน้ำขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีต หน้า–หลังท่อระบายน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้ายและป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

2.22 โครงการถนนหินคลุก หมู่ 4 บ้านปราสาท ตั้งไว้ 368,000 บาท รายละเอียด

 ดังนี้

ช่วงที่ 1 ลงดินเสริมขนาดกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 370 เมตร หนาเฉลี่ย

0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 499.50 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่ง ลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 370 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 166.5 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมเกรดบดทับแน่น

ช่วงที่ 2 ลงดินเสริมขนาดกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 440 เมตร หนาเฉลี่ย

0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 594 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่ง ลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 440 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 198 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมเกรดบดทับแน่น

ช่วงที่ 3 ลงดินเสริมขนาดกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 238 เมตร หนาเฉลี่ย

0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 321.30 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่ง ลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 238 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 107.1 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมเกรดบดทับแน่น

ช่วงที่ 4 ลงดินเสริมขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่ง ลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมเกรดบดทับแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้ายและป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

2.23 โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ 10 บ้านนาตาหน ตั้งไว้ 288,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ลงดินเสริมขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร

หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 7,560 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมเกรดบดทับแน่น วางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน วางท่อระบายน้ำขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีต หน้า–หลังท่อระบายน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

2.24 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 12 บ้านโคกสามัคคี ตั้งไว้ 260,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,393 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

 หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 557.20 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมเกรดบดทับแน่น พร้อม

 ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่

 อบต.กำหนด

2.25 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 23 บ้านนาโคกพัฒนา ตั้งไว้ 287,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ 1 ลงดินเสริมขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 8 เมตร หนาเฉลี่ย 1.50

เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่ง ลงดินเสริมขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 147 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 294 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่ง ลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 77.50 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมเกรดบดทับแน่น วางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีต หน้า-หลังท่อระบายน้ำ

 ช่วงที่ 2 ลงดินเสริมขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย

0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่ง ลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 340 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมเกรดบดทับแน่น วางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน วางท่อระบายน้ำขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 3 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีต หน้า-หลังท่อระบายน้ำ

ช่วงที่ 3 ลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10

เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมเกรดบดทับแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

2.26 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 24 บ้านหนองยารักษ์ ตั้งไว้ 124,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 655 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 262 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมเกรดบดทับแน่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

2.27 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 1 บ้านหินดาด – หมู่ 2 บ้านท่าขี้เหล็ก ตั้งไว้ 948,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ลงดินเสริมขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร

หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 9,000 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่ง ลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมเกรดบดทับแน่น วางท่อระบายน้ำขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 49 ท่อน วางท่อระบายน้ำขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 21 ท่อน วางท่อระบายน้ำขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีต หน้า – หลังท่อระบายน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

2.28 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 14 บ้านปราสาทใต้ ตั้งไว้ 177,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ลงดินเสริมขนาดกว้างเฉลี่ย 7 เมตร ยาว 326 เมตร หนาเฉลี่ย 1 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 2,282 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่ง ลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 326 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 163 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมเกรดบดทับแน่น วางท่อระบายน้ำขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน วางท่อระบายน้ำขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน พร้อมดาด

คอนกรีต หน้า–หลังท่อระบายน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

2.29 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Single Serface Treatment(ซ่อมสร้างถนนลาดยาง) หมู่ 4 บ้านปราสาท ตั้งไว้ 1,113,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ซ่อมสร้างผิวทางแบบ Single Serface Treatment ขนาดกว้าง 6 เมตรยาว

2,000 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

3. ประเภทก่อสร้างทางระบายน้ำ ตั้งไว้ 168,000.-บาท

 3.1 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ 24 บ้านหนองยารักษ์ ตั้งไว้ 168,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.80 x 1.00 จำนวน 15 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีต หน้า – หลังท่อระบายน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

4. โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน ตั้งไว้ 2,061,000.-บาท

 4.1 โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน หมู่ 2 บ้านท่าขี้เหล็ก ตั้งไว้ 2,061,000บาท รายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน , ถังน้ำใส พร้อมขยายเขตไฟฟ้า บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ 2 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

5. ประเภทงานขุดสระ ตั้งไว้ 270,000.-บาท

 5.1 โครงการขุดสระน้ำ หมู่ 12 บ้านโคกสามัคคี ตั้งไว้ 270,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ขุดสระน้ำขนาดกว้าง 55 เมตร ยาว 55 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1 : 1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,759.19 ลบ.ม. (ขุด – ขน พร้อมล้มกองไม่เกิน 1 กิโลเมตร) วางท่อระบายน้ำขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตหน้า-หลังท่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะขออภิปรายโครงการจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าวหรือไม่

ส.อบต. หมู่ 11 นายประคอง ดอกสันเทียะ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2,620,000.-บาท ควรนำงบประมาณดังกล่าวไปดำเนินการซ่อมแซมถนนสายปราสาท-บ้านท่าขี้เหล็ก เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรตั้งศูนย์ฯ ในโรงเรียนบ้านปราสาทแทนไม่ควรสร้างศูนย์ขึ้นใหม่ในอบต.หินดาด

นายกฯ การจัดทำโครงการดังกล่าวนั้น ได้พิจารณาถึงความเดือดร้อนของราษฎรเป็นหลักไม่ได้พิจารณา

 ตามบ้านเล็กหรือหมู่บ้านใหญ่ ขอให้สบายใจได้ ส่วนโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย

ปราสาท-สายบ้านท่าขี้เหล็กนั้นก็ได้บรรจุโครงการในการจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว ถนนสายดังกล่าวเป็นทางสัญจรของหลายหมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เส้นทางดังกล่าว ส่วนการ

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการก่อสร้างภายในโรงเรียนปราสาทได้

เพราะเป็นที่ราชพัสดุ

ส.อบต.ม.13 นายวินัย แดดจันทึก ได้แสดงความคิดเห็นว่าควรให้สมาชิกของหมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ได้

อภิปรายแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ส.อบต.ม.5 นายมนัส เตียนจันทึก ได้กล่าวว่าได้เคยจัดประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่า

หากจะดำเนินการควรนำเด็กมารวมกันที่ในศูนย์ อบต.หินดาด การก่อสร้างดังกล่าว กระผมเห็นด้วย

ส.อบต.ม.14 ได้กล่าวสนับสนุนในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำอยู่ที่ อบต.หินดาด

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะขออภิปราย เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอสั่งพักประชุมชั่วคราว

 เป็นเวลา 15 นาที ก่อนที่จะขอลงมติที่ประชุมสภาในการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

ที่ประชุม รับทราบ

 เริ่มประชุมเวลา 10.20 น.

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุมในการพิจารณาเพื่ออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ

 2555 ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.หินดาด

มติที่ประชุม เห็นชอบ 47 เสียง

 ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

 งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานงดออกเสียง)

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณา โครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่เหลือทั้งหมดทุกโครงการ

 ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบ 47 เสียง

 ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

 งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานงดออกเสียง)

 3.4 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อตั้งเป็น

 รายการใหม่

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกได้เสนอต่อที่ประชุมสภาเพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นายกฯ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด มีความจำเป็นที่จะขออนุมัติจากสภาเพื่อโอน

งบประมาณในหมวดของครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อไปตั้งเป็นรายการใหม่ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณ๓พเปลี่ยนแปลงหรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

 จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. **โอนเพิ่ม (เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่)**

**หน่วย** งานส่วนโยธา

**ด้าน** บริการชุมชนและสังคม

**แผนงาน** เคหะและชุมชน

**งาน** ประเภทอาคาร

**หมวด** ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**ประเภท** งานอาคาร

**รายการ** โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านปราสาทใต้ หมู่ 14 (อบต.หินดาด) มีรายละเอียดดังนี้ โครงการปรับปรุงห้องประชุม ขนาดกว้าง

3 เมตร ยาว 10 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 30 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด ตั้งไว้ - บาท ขออนุมัติโอนเพิ่ม เพื่อไปตั้งเป็นรายการใหม่ 249,000.-บาท

เมื่อโอนเพิ่มแล้วมีเงินคงเหลือทั้งสิ้น 249,000.-บาท

 **รวมโอนเพิ่ม 249,000 บาท**

**โอนลด**

หน่วยงาน ส่วนโยธา

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน แหล่งน้ำ

หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท งานขุดสระ

รายการ โครงการขุดสระน้ำ หมู่ 12 บ้านโคกสามัคคี ตั้งไว้ 286,000.-บาท ปัจจุบันมีเงินคงเหลือ 286,000.-บาท ขออนุมัติโอนลด 249,000.-บาท เมื่อโอนลดแล้วมีเงินคงเหลือ 37,000.-บาท

 **รวมโอนลด 249,000 บาท**

1. **โอนเพิ่ม(เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่)**

**หน่วยงาน** ส่วนโยธา

**ด้าน** การบริการชุมชนและสังคม

**แผนงาน** เคหะและชุมชน

**งาน** ถนนและไฟฟ้า

**รายการ** สัญญาณไฟ โซล่าเซลล์ แจ้งจุดอันตราย เสาเหล็กอาบสังกะสี สูง 3 เมตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว มีฐานรอบเสาอพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 จุด โดยมี

รายละเอียดดังนี้

* แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Mono or Poly Crystaline ผลิตพลังงาน 5 วัตต์

แรงดัน 17 โวลต์ กระแส 300 mA

* แบตเตอรี่ แบบแห้ง แรงดัน 12 โวลต์ กระแส 7.8 Att
* อุปกรณ์ส่องสว่างของหลอด LEDS สีแดงหรือเหลือง ขนาด 5 ม.ม. จำนวนหลอด

165 ดวง อายุการใช้งาน 80,000 – 100,000 ชม. อัตราการกระพริบของไฟ

60 ครั้ง/นาที (ปรับได้) ระยะเวลา 48 ชั่วโมง ระยะมองเห็นประมาณ 1,000 เมตร หรือมากกว่าขนาด 300 มิลลิเมตร

* เลนส์ แบบ โพลีคาร์บอเนต สีดำ
* โคม แบบ โพลีคาร์บอเนต

ตั้งไว้ - บาท ขออนุมัติโอนเพิ่ม เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ 100,000.-บาท เมื่อโอนเพิ่มแล้วมีเงินคงเหลือ 100,000.-บาท

 **โอนลด**

หน่วยงาน ส่วนโยธา

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน แหล่งน้ำ

หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท งานขุดสระ

รายการ โครงการขุดสระน้ำ หมู่ 12 บ้านโคกสามัคคี ตั้งไว้ 286,000.-บาท ปัจจุบันมีเงินคงเหลือ 37,000.-บาท ขออนุมัติโอนลด 37,000.-บาท เมื่อโอนลดแล้วมีเงินคงเหลือ - บาท

**รวมโอนลด 37,000 บาท**

 หน่วยงาน สำนักปลัด

 ด้าน บริหารทั่วไป

 แผนงาน บริหารทั่วไป

 งาน บริหารทั่วไป

 หมวด ค่าตอบแทน

 ประเภท ค่าเบี้ยประชุมสภาฯ

 รายการ ค่าเบี้ยประชุมสภาฯ ตั้งไว้ 144,000.-บาท ปัจจุบันเงินคงเหลือ 144,000.-บาท

 ขออนุมัติโอนลด 63,000.-บาท เมื่อโอนลดแล้วมีเงินคงเหลือ 81,000.-บาท

**รวมโอนลด 63,000 บาท**

**รวมโอนลดทั้งสิ้น 100,000 บาท**

**ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

มติที่ประชุม เห็นชอบ 47 เสียง

 ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

 งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานงดออกเสียง)

**ระเบียบวารที่ 4 เรื่องอื่น ๆ**

**ประธานสภาฯ หารือการจัดงานปีใหม่เพื่อสังสรรค์พบปะหารือกัน**

**มติที่ประชุม กำหนดการจัดงานดังกล่าว ในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป**

**ส.อบต.ม.4 นางลลิตภัทร เลิศกิจลักษณ์ หารือที่ประชุมว่าจะมีโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ด้วยระบบ**

 **ไฟฟ้าบริเวณอ่างปราสาท ซึ่งจะมีชาวบ้านในเขตของอบต.หินดาด ได้รับประโยชน์จาก**

**การใช้น้ำตามโครงการดังกล่าว ดังนั้น จึงขอหารือที่ประชุมและผู้บริหารว่า หากเมื่อจัดตั้งสถานีเสร็จแล้วจะขอสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.หินดาด เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานที่สถานีดังกล่าวได้หรือไม่**

**นายกฯ กรณีดังกล่าวพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตรับผิดชอบของอบต. ห้วยบง การขออนุญาตก่อสร้าง**

 **จะต้องขอความเห็นชอบจาก อบต.ห้วยบง ทาง อบต.หินดาดไม่สามารถอนุมัติการก่อสร้าง**

 **ได้ เพราะไม่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ส่วนการขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานประจำสถานนีสูบน้ำนั้น ตามหลักแล้วจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ห้วยบง**

**ที่ประชุม รับทราบ**

**ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบหรือไม่**

**ที่ประชุม ไม่มี**

**ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา 12.09 น.**

**คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม**

 ลงชื่อ ชำนาญ บ้ำสันเทียะ

 (นายชำนาญ บ้ำสันเทียะ) ลงชื่อ สิริเชษฐ์ รุ่งสิทธิ์รัฐกร ผู้จดรายงานการประชุม

 (นายสิริเชษฐ์ รุ่งสิทธิ์รัฐกร)

 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

 ลงชื่อ วินัย แดดจันทึก

 (นายวินัย แดดจันทึก)

 ลงชื่อ สุระชาติ กึมขุนทด ผู้ตรวจรายงานการประชุม

 (นายสุระชาติ กึมขุนทด)

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

 ลงชื่อ สุวิทย์ ดวนขุนทด

 (นายสุวิทย์ ดวนขุนทด)